# FUNKCIE EKO

Tieto funkcie pomáhajú znižovať spotrebu energie riadením prevádzky častí náchylných na vysokú spotrebu energie. Zariadenie má k dispozícii dva režimy úspory energie.

ČASOVAČ AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA | Ak sa neuskutočňuje žiadna operácia, tento režim vypína napájanie ovládacieho panela a fixačnej jednotky a necháva zariadenie čakať v stave s nízkou spotrebou energie. Hoci je pomer úspory energie vyšší, doba obnovenia prevádzkového stavu je dlhšia.
REŽIM PREDHRIEVANIA | Tento režim znižuje teplotu fixačnej jednotky a necháva zariadenie čakať v stave s nízkou spotrebou energie. V porovnaní s časovačom automatického vypnutia je pomer úspory energie menší, ale doba obnovenia prevádzkového stavu je kratšia.

Okrem týchto dvoch režimov je možné ešte viac znížiť spotrebu energie súčasným používaním nasledujúcich funkcií.

Funkcia | Popis
--- | ---
HNEĎ AKO SA UKONČÍ VZDIALENÁ ÚLOHA, PREJDE SA DO REŽIMU AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA. | Zariadenie sa vráti z režimu Automatického vypnutia a hneď, ako je tlač dokončená, prejde znova do režimu Automatického vypnutia.
EKO SKENOVANIE | Pri iných ako tlačových operáciách (pri ktorých sa nevyužíva fixačná jednotka), napríklad pri používaní faxu alebo pri prenose obrázkov, sa zariadenie používa s vypnutou fixačnou jednotkou.
FUNKCIA ROZVRHU ZAP./VYP. | Túto funkciu použite na nastavenie doby zapnutia alebo vypnutia zariadenia, čím znížite spotrebu energie.
NASTAVENIE SPRÁVY NAPÁJANIA | Táto funkcia ovláda optimálny prechod do režimu Automatického vypnutia pre frekvenciu používania analyzovaním použitia zariadenia počas určitej doby. Priorita je daná pre funkciu rozvrhu zap./vyp.

Nastavenie úsporného režimu
Nastavenia funkcie eko sú nastavené v dávke. K dispozícii sú možnosti Normálny režim a Úsporný režim.
Hodnoty nastavenia použité každým režimom sú nasledujúce.

Úspora energie | Normálny režim | Úsporný režim
--- | --- | ---
Úsporné skenovanie | Zapnuté (iba odosielacie režimy) | Zapnuté (všetky režimy okrem kopírovania)
Časovač automatického vypnutia | Zmeniť čas prechodu časom dňa: Autom. | Pevný čas prechodu: Zapnuté (1 min.)
Hneď ako sa ukončí vzdialená úloha, prejde sa do režimu automatického vypnutia. | Vypnuté | Zapnuté
Nastavenie režimu predhrievania | 1 min. | 1 min.
Vypnutie panelu pri režime predhrievania | Zapnuté | Zapnuté

Keď sa používa normálny alebo úsporný režim, v nastaveniach správy napájania sa nepoužívajú žiadne nastavenia úspory energie.
Späť nahor