# ZAPNUTIE ZARIADENIA

Táto časť popisuje postupy pri zapnutí, vypnutí a reštartovaní zariadenia.
Zariadenie má dva vypínače napájania: hlavný vypínač vnútri predného krytu, ktorý je umiestnený v ľavom dolnom rohu, a tlačidlo [Napájanie] na ovládacom paneli.
Zapnutie napájania zariadenia

- Zapnite hlavný vypínač do polohy .
- Keď sa indikátor napájania rozsvieti nazeleno, stlačte tlačidlo [Napájanie].

Vypnutie napájania zariadenia
Vypnite zariadenie stlačením tlačidla [Napájanie] a potom prepnite hlavný vypínač do polohy .
Reštartujte zariadenie.
Vypnite zariadenie stlačením tlačidla [Napájanie] a opätovným stlačením tohto tlačidla zariadenie zapnite.

- Pri vypínaní zariadenia hlavným vypínačom stlačte tlačidlo [Napájanie] na ovládacom paneli a potom otočte hlavný vypínač do polohy .
  V prípade náhleho výpadku elektrického prúdu zapnite znova zariadenie a potom ho vypnite v správnom poradí.
  Ak zariadenie zostane dlhšiu dobu nenapájané z elektrickej siete bez predchádzajúceho stlačenia tlačidla [Napájanie], môžu sa vyskytnúť nezvyčajné deformácie, zníženie kvality obrazu a iné problémy.
- V prípade podozrenia, že došlo k poruche zariadenia, je nablízku silná búrka alebo ak zariadenie premiestňujete, vypnite tlačidlo [Napájanie] ako aj hlavný vypínač a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.

- Keď sa používa funkcia faxu alebo internetového faxu, hlavný vypínač ponechajte vždy v polohe „“.
- Kvôli použitiu niektorých nastavení je potrebné zariadenie reštartovať. Pri niektorých stavoch zariadenia sa reštartovaním pomocou tlačidla [Napájanie] neuložia nastavenia. V takom prípade vypnite a znova zapnite zariadenie pomocou hlavného vypínača.

Späť nahor