# OPAKOVANIE ROVNAKÉHO OBRÁZKA NA JEDNOM HÁRKU(OPAKOVAŤ ROZLOŽENIE)

## Prehľad

Táto funkcia kopíruje viaceré rovnaké obrazy originálu na jeden hárok. Môžete nastaviť ktorýkoľvek z nasledovných troch (3) typov opakovania kópie.

Spôsob opakovania | Popis
--- | ---
Automaticky | Maximálny počet opakovaní obrázkov kópie na hárku sa vypočíta automaticky podľa veľkosti originálu, veľkosti papiera a pomeru kópie vybraného zo základnej obrazovky.
Pevné opakov. | Keď vyberiete počet opakovaní, veľkosť originálu a veľkosť papiera na kopírovanie obrázkov na hárok, pomer kópie sa vypočíta automaticky a originál sa skopíruje.
Opakovanie fotografie | Táto funkcia opakovane tlačí na papiere A4 (8 1/2" x 11") alebo A3 (11" x 17") bez zmeny pomeru kópie originálu fotografickej veľkosti. Môžete vybrať ktorýkoľvek z nasledovných piatich typov veľkosti originálu: Veľkosti originálu s rozmermi až 130 x 90 mm (3" x 5") Veľkosti originálu do 70 mm x 100 mm (2 1/2" x 4") Veľkosti originálu do 57 x 100 mm (2 1/8" x 3 5/8") Veľkosti originálu do 100 x 150 mm (5" x 7") Veľkosti originálu do 65 x 70mm (2 1/2" x 2 1/2")

- Funkciu Opakovať rozloženie je potrebné nastaviť pred skenovaním originálu.
- Ak pomer kópie, ktorý sa automaticky získa v časti [Pevné opakov.], presiahne hodnotu 25 až 400 %, výsledkom bude chyba. Znova vyberte počet obrázkov na opakovanie.
- Pri opakovanom kopírovaní fotografií vždy umiestňujte originál na predlohové sklo.

Túto funkciu nie je možné používať spolu s funkciou Originál zmiešanej veľkosti ani Obojstranná kópia.

## Ovládanie

- Kopírovanie s automatickým výpočtom počtu opakovaní (Automaticky)
- Kopírovanie so zadaním počtu opakovaní (Pevné opakov.)
- Opakované kopírovanie originálu fotografickej veľkosti v skutočnej veľkosti (Opakovanie fotografie)

Kopírovanie s automatickým výpočtom počtu opakovaní (Automaticky)
Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Opakovať rozloženie].
Klepnite na tlačidlo [Automaticky].
Skontrolujte položky, ktoré boli vypočítané automaticky.
Ak je to potrebné, zmeňte veľkosť originálu, veľkosť papiera alebo pomer kópie klepnutím na príslušné tlačidlo [Originál], [Výber papiera] alebo [Pomer kópie].

- ZADANIE VEĽKOSTI ORIGINÁLU
- MANUÁLNY VÝBER POMERU
- VÝBER ZÁSOBNÍKA PAPIERA NA KOPÍROVANIE

Nastavte čiaru oddelenia opakovania.
Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik a na tlačidlo [Späť].
Zrušenie automatických nastavení:
Klepnite na tlačidlo [Vyp.].
Položte originál a klepnite na tlačidlo [Náhľad].
Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV
- PREDLOHOVÉ SKLO

Skontrolujte obrázok náhľadu na obrazovke s náhľadom.
Skontrolujte, či nastavenia vedú k požadovaným výsledkom.
Zrušenie všetkých nastavení:
Klepnite na tlačidlo [VYMAZAŤ VŠETKY].
Klepnutím na tlačidlo [Farebné kopírovanie] alebo [ČB kopírovanie] spustíte kopírovanie.
Keď vytvárate iba jednu dávku kópií, nemusíte zadávať počet kópií.
Ak chcete urobiť dve alebo viac kópií,
klepnite na tlačidlo zobrazenia kópií a nastavte počet kópií.

Kopírovanie so zadaním počtu opakovaní (Pevné opakov.)
Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Opakovať rozloženie].
Klepnite na tlačidlo [Pevné opakov.].
Klepnite na tlačidlá [Originál] a [Výber papiera] a vyberte veľkosť originálu a veľkosť papiera.

- ZADANIE VEĽKOSTI ORIGINÁLU
- VÝBER ZÁSOBNÍKA PAPIERA NA KOPÍROVANIE

Klepnite na tlačidlo [Počet opakovaní] a nastavte počet opakovaní.
Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla .
Výsledok automatického výpočtu sa zobrazí ako pomer kópie.
Ak vypočítaný pomer kópie prekročí rozsah 25 až 400 %, ohlási sa chyba.
Nastavte čiaru oddelenia opakovania.
Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik a na tlačidlo [Späť].
Zrušenie nastavenia pevného opakovania:
Klepnite na tlačidlo [Vyp.].
Položte originál a klepnite na tlačidlo [Náhľad].
Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV
- PREDLOHOVÉ SKLO

Skontrolujte obrázok náhľadu na obrazovke s náhľadom.
Skontrolujte, či nastavenia vedú k požadovaným výsledkom.
Zrušenie všetkých nastavení:
Klepnite na tlačidlo [VYMAZAŤ VŠETKY].
Klepnutím na tlačidlo [Farebné kopírovanie] alebo [ČB kopírovanie] spustíte kopírovanie.
Keď vytvárate iba jednu dávku kópií, nemusíte zadávať počet kópií.
Ak chcete urobiť dve alebo viac kópií,
klepnite na tlačidlo zobrazenia kópií a nastavte počet kópií.

Opakované kopírovanie originálu fotografickej veľkosti v skutočnej veľkosti (Opakovanie fotografie)
Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Opakovať rozloženie].
Klepnite na tlačidlo [Opakovanie fotografie].
Klepnite na tlačidlo [Originál] a vyberte veľkosť originálu.
Keď klepnete na tlačidlo veľkosti originálu, pod položkou Orientácia je udaná orientácia originálu. Položte originál tak, aby sa zhodovala zobrazená orientácia.
Po dokončení nastavenia sa dotknite tlačidla .
Klepnite na tlačidlo [Výber papiera] a vyberte veľkosť papiera.
Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik a na tlačidlo [Späť].
Keď klepnete na tlačidlo [Veľkosti originálu do 130 mm x 90 mm (3" x 5")] na obrazovke [Originál], môžete vybrať len veľkosť papiera A4.
Zrušenie nastavenia opakovania fotografie:
Klepnite na tlačidlo [Vyp.].
Položte originál na predlohové sklo a klepnite na tlačidlo [Náhľad].
Orientáciu originálu môžete skontrolovať prečítaním položky Orientácia na obrazovke Originál.
Skontrolujte obrázok náhľadu na obrazovke s náhľadom.
Skontrolujte, či nastavenia vedú k požadovaným výsledkom.
Zrušenie všetkých nastavení:
Klepnite na tlačidlo [VYMAZAŤ VŠETKY].
Klepnutím na tlačidlo [Farebné kopírovanie] alebo [ČB kopírovanie] spustíte kopírovanie.
Keď vytvárate iba jednu dávku kópií, nemusíte zadávať počet kópií.
Ak chcete urobiť dve alebo viac kópií,
klepnite na tlačidlo zobrazenia kópií a nastavte počet kópií.
Späť nahor