# KOPÍROVANIE VO FORMÁTE BROŽÚRY(KÓPIA BROŽÚRY)

## Prehľad

Kópie vytvorené funkciou „Kop. brožúru“ je možné v strede prehnúť a vytvoriť tak brožúru.
Táto funkcia je výhodná na usporiadanie kópií do peknej brožúry alebo letáku.
Kopírovanie brožúry s použitím 8 strán originálu
Strana viazania

- Ak chcete vytvoriť brožúru z kópií knihy alebo iného viazaného originálu, použite funkciu kopírovania knihy.
- Keď je vybraná funkcia Kop. brožúru, automaticky sa zvolí režim obojstranného kopírovania. Keď sú vybrané také nastavenia, ktoré bránia obojstrannému kopírovaniu, nie je možné funkciu kopírovania brožúry použiť.
- Skenujte originály v poradí od prvej do poslednej strany. Zariadenie automaticky nastaví poradie kopírovania. Na každý hárok papiera sa skopírujú štyri strany originálu. Na konci sa automaticky vytvoria prázdne strany, ak počet strán originálu nie je násobkom štyroch.
- Keď je nainštalovaný sedlový finišer môžete vybrať možnosť [Zoradenie a zošívanie] a nastaviť sedlovú väzbu (každá dávka kópií sa zošije v dvoch polohách v strede papiera).
  - NASTAVENIE ZORADENIA A ZOŠÍVANIA

Automatické zošitie kópií, keď je zapnutá funkcia Kop. brožúru:
V časti Režim nastavenia vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia kopírovania] → [Nastavenie kópie] → [Automatická sedlová väzba].
Používa sa na automatickú aktiváciu sedlovej väzby, keď je zapnutá funkcia Kop. brožúru a sedlový finišer je nainštalovaný. Ak chcete vytvoriť kópie brožúry bez zošívania, keď je možnosť [Automatická sedlová väzba] nastavená na ZAP., klepnite na tlačidlo [Zoradenie a zošívanie]. Potom vyberte možnosť [Kop. brožúru] a klepnite na tlačidlo [VYP.] na obrazovke sedlovej väzby.

## Ovládanie

Položte originál a klepnite na tlačidlo [Náhľad].
Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV
- PREDLOHOVÉ SKLO

Ak sú originály obojstranné, umiestnite ich do zásobníka s podávačom dokumentov.
Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Kop. brožúru].
Vyberte okraj väzby.
Zrušenie nastavení zošívania brožúry:
Klepnite na tlačidlo [Vypnúť].
Podľa originálu klepnite na tlačidlo [Jednostranný] alebo [Obojstranný].
Keď nevkladáte prednú obálku, prejdite na krok 6.
Keď vkladáte prednú obálku, klepnite na tlačidlo [Nastavenie obálky] a potom na tlačidlo [Zap.].
Zmena vstupného zásobníka obálky:
Klepnutím na tlačidlo [Zásobník papiera] zobrazíte obrazovku s výberom zásobníkov.
Klepnite na vstupný zásobník obálky na obrazovke s výberom zásobníkov.
Viac informácií nájdete v časti VÝBER ZÁSOBNÍKA PAPIERA NA KOPÍROVANIE.
Ak budete kopírovať na prednú obálku, nebude možné použiť štítky, priehľadnú fóliu a štítkový papier.
Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik a na tlačidlo [Späť].
Skontrolujte obrázok náhľadu na obrazovke s náhľadom.
Skontrolujte, či nastavenia vedú k požadovaným výsledkom.
Zrušenie všetkých nastavení:
Klepnite na tlačidlo [VYMAZAŤ VŠETKY].
Klepnutím na tlačidlo [Farebné kopírovanie] alebo [ČB kopírovanie] spustíte kopírovanie.
Keď vytvárate iba jednu dávku kópií, nemusíte zadávať počet kópií.
Zhotovenie dvoch alebo viacerých dávok kópií:
Dotknite sa tlačidla zobrazenia kópií a zadajte počet kópií.
Späť nahor