# PREDVOLENÉ NASTAVENIA

Ak tlačíte údaje v prostredí bez použitia ovládača tlačiarne (t. j. ak tlačíte údaje prostredníctvom systému MS-DOS alebo počítača, v ktorom nie je nainštalovaný ovládač tlačiarne), nastavte podrobné podmienky tlače. (Funkcia „Zakázať tlač prázdnej strany“ však bude aktívna aj v prípade, keď používate ovládač tlačiarne PCL.)
Keď sa tlačí pomocou ovládača tlačiarne, má nastavenie ovládača tlačiarne prednosť pred nastavením parametrov tlačiarne.
Nastavenie

Položka | Nastavenie
--- | ---
Kópie | 1 – 999 dávok
Orientácia | Na výšku Na šírku
Predvolená veľkosť papiera | A3W, A3, B4, A4, B5, A5, 8 1/2" x 14", 8 1/2" x 13 2/5" (216 x 340 mm), 216 x 330 mm (8 1/2" x 13"), 216 x 343 mm (8 1/2" x 13 1/2"), 8 1/2" x 11", 7 1/4" x 10 1/2", 5 1/2" x 8 1/2", 12" x 18", 11" x 17", 8K, 16K
Predvolený výstupný zásobník | Stredový zásobník (nezobrazuje sa, ak je nainštalovaný finišer) Bočný zásobník*1 Pravý zásobník
Predvolený typ papiera | Bežný papier, Hlavičkový, Predtlačený, Preddierovaný, Recyklovaný papier, Farebný
Nastavenie úvodného rozlíšenia | 600 dpi 600 dpi (Vysoká kvalita) 1200 dpi
Zrušiť tlač prázdnej strany | (Zapnuté) (Vypnuté)
Hrúbka riadka*2 | 0 až 9
Obojstranná tlač | 1-stranné Obojstranná (brožúra) Obojstranná (Blok)
Farebný režim | Automaticky ČB
Tlač Nv1*3 | Nv1 1v1 2v1 4v1 8v1
Rozloženie Zľava doprava*4 Sprava doľava*4 Zhora zľava doprava*5 Zhora zľava nadol*5 Zhora sprava doľava*5 Zhora sprava nadol*5
Prispôsobiť strane*6 | (Použite možnosť Prispôsobiť strane) (Nepoužívajte možnosť Prispôsobiť strane)
Výstup | (Tlač na jednotku) (Nepoužiť Tlač na jednotku) Poloha zošitia*1: Žiadne, 1 zošitie vzadu, 2 zošitia, 2 zošitia (hore) (Použiť dierovanie)*7 (Nepoužiť dierovanie)*7
Rýchly súbor | (Vypnuté) (Zapnuté)

*1
  Keď je finišer nainštalovaný
*2
  Toto nastavenie sa používa na úpravu hrúbky čiary vektorovej grafiky. Okrem CAD a ďalších špecializovaných použití nie je v bežnom prípade potrebné meniť toto nastavenie. Ak je vybraná hodnota „0“, všetky čiary sú vytlačené so šírkou 1 bod.
*3
  Veľkosti papiera použiteľné s touto funkciou sú A3, B4, A4, 11" x 17", 8 1/2" x 14" a 8 1/2" x 11". (Táto funkcia nemusí mať pri niektorých metódach účinok.)
*4
  Je možné vybrať v prípade, keď je vybratá možnosť 2v1.
*5
  Je možné vybrať v prípade, keď je vybratá možnosť 4v1/8v1.
*6
  Funguje len pri tlači PDF, JPEG, a TIFF súborov.
*7
  Keď je nainštalovaný dierovací modul

Späť nahor