# NEDÁ SA POUŽÍVAŤ OVLÁDACÍ PANEL

Kontrola | Riešenie
--- | ---
Svieti indikátor napájania? | Ak indikátor napájania nesvieti, zapnite napájanie zariadenia. Overte, či je napájacia zástrčka pevne zasunutá do zásuvky, zapnite hlavný vypínač prepnite hlavný vypínač do polohy a zapnite zariadenie stlačením tlačidla [Napájanie].
Zapli ste práve stroj? | Počkajte, pokiaľ sa neobjaví hlásenie, že je stroj pripravený. Po stlačení tlačidla [Napájanie] potrebuje zariadenie nejaký čas na dokončenie operácie zahrievania. Počas operácie zahrievanie je možné vybrať funkcie, ale nie je možné spustiť úlohu.
Bliká tlačidlo [Úsporný režim]? | Bol aktivovaný režim automatického vypnutia. Ak chcete obnoviť normálnu prevádzku zariadenia, stlačte tlačidlo [Úsporný režim]. - "ČASOVAČ AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA
Je otvorený kryt alebo je prídavné zariadenie oddelené od stroja? | Prečítajte si hlásenie a vykonajte príslušné činnosti. Keď je otvorený kryt alebo je zariadenie oddelené od stroja, objaví sa varovné hlásenie.
Nepodarilo sa prihlásiť trikrát po sebe? | Po odblokovaní sa prihláste zadaním správnych informácií o užívateľovi. Keď je v režime nastavenia zapnutá možnosť [Varovanie v prípade zlyhania prihlásenia] a prihlásenie sa trikrát po sebe nepodarí, zobrazí sa varovanie a operácia overovania používateľa bude na 5 minút zablokovaná. (Keď svoje užívateľské informácie nepoznáte, kontaktujte správcu.) Režim nastavenia → [Kontrola používateľa] → [Predvolené nastavenia] → [Varovanie v prípade zlyhania prihlásenia]
Zobrazilo sa hlásenie, že automatické prihlasovanie zlyhalo? | Poraďte sa so správcom. Automatické prihlásenie zlyhalo kvôli sieťovým alebo iným problémom. Ak ste správca, stlačte tlačidlo [Heslo správcu], prihláste sa ako správca a v režime nastavenia dočasne zmeňte nastavenie automatického prihlasovania. (Po vyriešení problémov vráťte zmenené nastavenia do pôvodného stavu.)
Objavilo sa na displeji hlásenie „Zavolajte servis. Kód: xx-xx*.“? *Ako xx-xx sa objavujú písmená alebo číslice. | Znova zapnite napájanie zariadenia. Skontrolujte, či je farba pozadia zobrazenia stavu úloh v pravom hornom rohu dotykového panela sivá, stlačte tlačidlo [Napájanie] a potom otočte hlavný vypínač do polohy . Počkajte aspoň 10 sekúnd a potom prepnite hlavný vypínač do polohy . Keď sa farba indikátora napájania zmení na zelenú, stlačte tlačidlo [NAPÁJANIE]. Keď sa toto hlásenie zobrazuje aj po viacnásobnom vypnutí a zapnutí tlačidla [Napájanie] a hlavného vypínača, je pravdepodobné, že nastala porucha vyžadujúca servis. V takom prípade prestaňte stroj používať, odpojte napájací kábel a kontaktujte vášho predajcu alebo najbližšie autorizované servisné stredisko. (Keď skontaktujete predajcu alebo servisné stredisko, informujte ich o zobrazovanom kóde chyby.)

Späť nahor