# OTOČENIE OBRÁZKA NEFUNGUJE

Keď sa vám nepodarí problém vyriešiť pomocou riešení v tomto návode, stlačte tlačidlo [Napájanie] a potom prepnite hlavný vypínač do polohy . Počkajte aspoň 10 sekúnd a potom prepnite hlavný vypínač do polohy . Keď sa farba indikátora napájania zmení na zelenú, stlačte tlačidlo [NAPÁJANIE].
Ak farba pozadia zobrazenia stavu úlohy v pravom hornom rohu dotykového panela nie je sivá, nevypínajte hlavný vypínač a neodpájajte napájací kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu pevného disku alebo k strate ukladaných alebo prijímaných dát.

Kontrola | Riešenie
--- | ---
Vybrali ste pomer kópie manuálne? | Kopírujte pomocou automatického výberu pomeru.
Kopírujete s nastavením, ktoré nepovoľuje otočenie kopírovania? | Otočenie kopírovania je vo všeobecnosti možné podľa potreby kombinovať s inými režimami, niektoré kombinácie však nie sú možné. Keď je nastavená zakázaná kombinácia, objaví sa hlásenie na dotykovom paneli.
Je možnosť Nastavenie otočeného kopírovania vypnutá v režime nastavenia? | Poraďte sa so správcom. Ak ste správca, zapnite možnosť [Nastavenie otočeného kopírovania]. v časti Režim nastavenia vyberte [Nastavenia systému] → [Nastavenia kopírovania] → [Nastavenie otočeného kopírovania] → [Otočená kópia].

Späť nahor