# PREDVOLENÉ NASTAVENIA

Je možné nakonfigurovať nastavenia týkajúce sa funkcie tlačiarne.
Nastavenia parametrov tlačiarne sú popísané nižšie.
Zakázať tlač upozornenia
Zakáže tlač strany s oznámením.
Zakázať tlač skúšobnej strany
Zakáže tlač skúšobnej strany.
Keď je toto nastavenie zapnuté, funkciu [Nastavenia systému] → [Tlač zoznamu (používateľ)] → [Skúšobná strana tlačiarne] v časti Režim nastavenia nie je možné použiť na tlač skúšobných strán.
Automatická zmena veľkosti A4/Letter
Keď sa tlačí obrázok s veľkosťou 8 1/2 x 11" (A4), toto nastavenie umožňuje použiť veľkosť papiera A4 (8 1/2 x 11"), ak nie je vložený papier s veľkosťou 8 1/2 x 11" (A4).
Úroveň sýtosti tlače
Zosvetlí alebo stmaví sýtosť tlače farebných a čiernobielych obrázkov. Sýtosť tlače je možné nastaviť na päť stupňov.
Nastavenie expozície CMYK
Používa sa na nastavenie hustoty azúrovej (C), purpurovej (M), žltej (Y) a čiernej (K). Expozíciu každej farby je možné nastaviť na 17 úrovní.
Nastavenie bočného zásobníka
Aktivovať zistenú veľkosť papiera v bočnom podávači
Používa sa na zablokovanie tlače, keď sa veľkosť papiera zadaná pre tlačovú úlohu odlišuje od veľkosti papiera vloženého do bočného podávača.
Aktivovať vybraný typ papiera v bočnom podávači
Používa sa na zablokovanie tlače, keď sa veľkosť papiera zadaná pre tlačovú úlohu odlišuje od veľkosti papiera vloženého do bočného podávača.
Vylúčiť bočný podávač z automatického výberu papiera
Keď je pre výber typu papiera nastavená možnosť [Automaticky], bočný podávač je vylúčený zo zásobníkov, ktoré sa dajú vybrať. To sa odporúča, keď sa do bočného podávača často vkladá špeciálny papier.
Radenie tlačových úloh
Keď je táto funkcia zapnutá, zobrazia sa prijaté tlačové úlohy vo fronte zaradených položiek na obrazovke so stavom úloh. Úlohy sa presunú do frontu úloh potom, čo ich analyzovalo zariadenie. Viacero úloh, ktoré neboli ešte analyzované, sa môže zobraziť vo fronte zaraďovania.
Keď je táto funkcia zakázaná, prijaté tlačové úlohy sa zobrazia vo fronte úloh namiesto toho, aby sa zobrazili vo fronte zaraďovania. Keď sa však tlačí zašifrovaná PDF úloha, objaví sa úloha vo fronte zaradených položiek.
Zakázať priamu tlač z pamäťového zariadenia USB
Zakáže funkciu priamej tlače súboru v pamäťovom zariadení USB.
Vypnutie priamej tlače zo sieťovej zložky
Zakáže priamu tlač zo sieťového priečinka.
Zablokovať odosielanie počas tlače
Zakáže funkciu odosielania obrázkov počas tlače.
Späť nahor