# KOPÍROVANIE NÁPISOV NA ŠTÍTKOVÝ PAPIER(KOPÍROVANIE ŠTÍTKOV)

## Prehľad

Vložte do bočného podávača štítkový papier a urobte kópiu na štítok.
Pripravte príslušné originály na text štítkov.
Vzťah medzi originálmi a štítkovým papierom
Kopírovanie štítkov s väzbou naľavo

Originály | Umiestnenie originálov | Vkladanie štítkového papiera
--- | --- | ---

Kopírovanie štítkov s väzbou napravo

Originály | Umiestnenie originálov | Vkladanie štítkového papiera
--- | --- | ---

Funkcia Kopírovanie štítkov sa musí zadať pred skenovaním originálu.
Zmena predvolenej šírky posunu obrázka pri kopírovaní štítkov:
V časti Režim nastavenia vyberte možnosť [Nastavenia systému] → [Nastavenia kopírovania] → [Nastavenie kópie] → [Počiatočné nastavenie kopírovania štítkov].
Predvolená šírka posunu obrázka môže byť v rozmedzí 0 mm až 20 mm (0" až 5/8"). Predvolené nastavenie je 10 mm (1/2").

## Ovládanie

Klepnite na tlačidlo [Ostatné] a potom na tlačidlo [Kopírovanie štítkov].
Klepnite na tlačidlo [Zap.].
Nastaví šírku posunu obrázka (šírku štítka).

- Klepnite na číselnú hodnotu udávajúcu šírku posunu obrázka a zadajte šírku posunu číselnými tlačidlami.
- Oblasť môžete rýchlo nastaviť tak, že najprv číselnými tlačidlami zadáte hodnotu blízku požadovanej hodnote a potom ju doladíte tlačidlami .

Po dokončení nastavenia klepnite postupne na krížik a na tlačidlo [Späť].
Zrušenie nastavenia kopírovania štítkov:
Klepnite na tlačidlo [Vyp.].
Vložte štítkový papier.
Keď používate bočný podávač, položte papier tlačovou stranou nadol.
Položte papier tak, aby strany so štítkami vošli do zariadenia ako posledné.
Po vložení štítkového papiera do bočného podávača nakonfigurujte nastavenia bočného podávača tak, ako je vysvetlené v časti KOPÍROVANIE POMOCOU BOČNÉHO PODÁVAČA.
Šírka štítkového papiera môže zodpovedať šírke veľkosti A4 (210 mm) plus 20 mm (alebo papiera 8 1/2" x 11" (8 1/2") plus 5/8").
Položte originál a klepnite na tlačidlo [Náhľad].
Umiestnite originál do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo na predlohové sklo.

- AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV
- PREDLOHOVÉ SKLO

Skontrolujte obrázok náhľadu na obrazovke s náhľadom.
Skontrolujte, či nastavenia vedú k požadovaným výsledkom.
Zrušenie všetkých nastavení:
Klepnite na tlačidlo [VYMAZAŤ VŠETKY].
Klepnutím na tlačidlo [Farebné kopírovanie] alebo [ČB kopírovanie] spustíte kopírovanie.
Keď vytvárate iba jednu dávku kópií, nemusíte zadávať počet kópií.
Zhotovenie dvoch alebo viacerých dávok kópií:
Dotknite sa tlačidla zobrazenia kópií a zadajte počet kópií.
Späť nahor