# ČISTENIE NABÍJAČKY PT JEDNOTKY PRVÉHO PRENOSOVÉHO PÁSU

## Prehľad

Ak sa po vyčistení predlohového skla, automatického podávača dokumentov a hlavnej nabíjacej jednotky stále zobrazujú čierne alebo farebné čiary, pomocou čističa nabíjačky PT vyčistite nabíjačku PT.

## Ovládanie

Otvorte predný kryt.
Posuňte zámok zásobníka na zber tonera do polohy uvoľnenia, zatláčajte zásobník nadol, pokým sa nezastaví, a potom ho pomalým nadvihovaním vyberte.
Vyčistite nabíjačku PT.
Opatrne vytiahnite čistič nabíjačky PT do podľa vás potrebnej polohy a potom ho zatlačte úplne dovnútra.
Opakujte tento postup trikrát.
Zatlačte zásobník na zber tonera do zariadenia.
Zatlačte zásobník, pokým nezapadne na miesto.
Zamknite zásobník na zber tonera.
Posuňte zámok zásobníka na zber tonera do polohy zaistenia.
Zatvorte predný kryt.
Späť nahor