# PRIAMA TLAČ SÚBORU Z FTP SERVERA

## Prehľad

Keď je nakonfigurovaný FTP server, môžete priamo vybrať súbory na tlač na FTP serveri z dotykového panela zariadenia. Táto funkcia eliminuje potrebu prevzatia súborov z FTP servera do počítača a odoslanie úloh na tlač z počítača do zariadenia.
Konfigurácia FTP servera:
V časti Režim nastavenia vyberte možnosť [Nastavenia aplikácie] → [Nastavenie tlače z MFP (FTP)] a nakonfigurujte server FTP. (Vyžadujú sa práva správcu.) Nakonfigurovať možno najviac 20 serverov FTP.
Keď vyberiete súbor PDF s heslom, na spustenie tlače musíte na obrazovke stavu úlohy zadať heslo.

- TLAČ ZAŠIFROVANÉHO PDF SÚBORU

## Ovládanie

Klepnite na tlačidlo [Zakladanie dokumentov].
Klepnite na tlačidlo [Vybrať súbor na tlač z FTP] na paneli akcií.
Klepnite na tlačidlo FTP servera, na ktorý chcete získať prístup.
Klepnite na tlačidlo súboru, ktorý chcete tlačiť, a na paneli akcií klepnite na tlačidlo [Vybrať nastavenia tlače].

- Pri tlači viacerých súborov klepnite na tlačidlá súborov, ktoré chcete tlačiť a klepnite na paneli akcií na tlačidlo [Tlač].
- Ikona sa objaví naľavo od tlačidiel súborov, ktoré sa dajú tlačiť.
- Ikona sa zobrazí naľavo od tlačidiel priečinkov na FTP serveri. Ak chcete zobraziť priečinok alebo súbor v priečinku, klepnite na toto tlačidlo.

- Celkovo je možné zobraziť až 100 tlačidiel súborov a priečinkov.
- Klepnutím na tlačidlo sa posuniete o jednu úroveň priečinka vyššie.
- Keď sa posuniete o jednu úroveň priečinka nižšie klepnutím na tlačidlo priečinka, zobrazí sa tlačidlo .
  Klepnutím na toto tlačidlo sa vrátite na obrazovku výberu názvu súboru alebo priečinka.
- Stlačením tlačidla [Názov súboru alebo priečinka] môžete zmeniť poradie súborov a priečinkov zobrazených na obrazovke. Zakaždým, keď klepnete na tlačidlo, sa poradie mení medzi vzostupným a zostupným.

Zadajte podmienky tlače.

- Ak ste vybrali v kroku 4 viaceré súbory, môžete vybrať iba počet výtlačkov.
- Ak ste v kroku 4 vybrali súbor, ktorý už obsahuje podmienky tlače (napr. PCL, PS alebo XPS), dané nastavenia sa použijú.

Keď začiarknete políčko [Tlač na lesklý papier], možnosť [Výber papiera] je nastavená na [Lesklý papier] (bočný podávač) a [Výstupné rozlíšenie] je nastavené na [600 dpi (Vysoká kvalita)].
Klepnite na tlačidlo [Štart].
Po prevzatí vybraného súboru sa spustí tlač.
Späť nahor